Cabview 15x V 1.3

Oproti predoslej verzii je Mirel nahradeny LS 90, pridana klucka kurenia a automaticke pieskovanie.

vícestavové přepínače:
reflektor			H >		Shift+H <
pozička přední levá		J >		Shift+J <
pozička přední pravá		K >		Shift+K <
pozička zadní levá		N >		Shift+N <
pozička zadní pravá		M >		Shift+M <
sběrače				P >		Shift+P <
zapnutí HV			Ctrl+Z >	Z <		(nepředělával jsem, Shift+Z koliduje s FPS)
osvětlení stanoviště		O >		Shift+O <
osvětlení přístrojů		L >		Shift+L <
ovládání ventilátorů		E >		Shift+E <
topení vlaku			U >		Shift+U <
automatika pískování		C >		Shift+C <



dvoustavové přepínače ON/OFF nebo tlačítka:
živák				Q
stěrače				V
pískování			X	
píšťala				B
houkačka			mezerník
vypnutí HV			backspace(zpět)
zapnutí řízení			I
přechod do druhé kabiny		Ctrl+= nebo Ctrl+- ("-" vedle pravého Shift)



páky:
dynamická brzda přidávání	.	
dynamická brzda ubírání		,	
průběžná brzda přidávání	'(§)
průběžná brzda ubírání		;(ů)
lokomotivní brzda přidávání	]())
lokomotivní brzda ubírání	[(ú)
výkon nahoru			A
výkon dolu			D
směr dopředu			W
směr dozadu			S



LS90:

Reset VZ po zásahu		Numpad Enter








Základ 3D modelu skrine:                                  Kulica
3D model podvozkov z radu x6x:                     Pawlik
Stierace, animácie kabíny, ovládanie:             Roman Šubrt
Skript:                                                                    Michal Tuček
Úprava podvozkov na rad x5x, optimalizácia poly, kompletovanie  modelu, mapovanie textúr, shadery, tvorba LODov, model kabíny :          Hekl338
Zvuky: Roman a Kadr.
Model má 6 stupňov LOD, stupne 4,5 a 6 neobsahujú žiadnu animáciu. 
Model vznikol aktívnou spoluprácou, povodne  bol vytvorený pre MSTS. Chcem poďakovať  Romanovi, ktorý model dostal na koľaje RW (vytvorenie blueprintu). 
Taktiež za jeho trpezlivú tvorbu animácii a ovládania kabiny. Michalovi, ktorý všetko naskriptoval.Model berte ako beta verziu. Jedná sa o prvý ČS model,ktorý má 3D kabínu, 
preto uvítame nápady a pripomienky k ovládaniu. Pár info k jazde:

Nejprve je potřeba aktivovat řídící pult, potom nahodit hlavní vypínač a zdvihnout sběrač. Model má zabudované různé ochrany, například nadproudovou při 1,2kA.
Při zaúčinkování některé z ochran dojde k vypnutí hlavního vypínače a následnému stažení sběrače. V této situaci je nutné zkrokovat stupně do nuly a hlavní vypínač opět nahodit.
Pokud zůstal předvolený nějaký sběrač, dojde k jeho automatickému zdvižení.


Na záver chcem pripomenúť,že sa nejedna o original kabinu 15X!
Prajeme príjemnú jazdu?



