IdleTemperature ( 40 )
OptTemperature ( 80 )
MaxTemperature ( 100 )



0 (none) = podle zatížení motoru - od OptTemp po MaxTemp
1 (mechanical) = zřejmě podle otáček - při vypnutém motoru je na IdleTemp, 
 od cca 80% otáček je na MaxTemp, pakleze na kraj stupnice (přesahuje MaxTemp)
2 (hysteresis) = nefunkční, teplota stále na MaxTemp
3 (proportional) = podle zatížení motoru - od cca 50°C po OptTemp.
   Po vypnutí mtoru teplota neklesne pod 50°C.