SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( cdc_771110

      	Comment (** regulator GC64 **)
	Comment (** svetla: Robo **)
	Comment (** ladeni ORTS **)
	comment (** unor 2018 - Igor Hnizdo - upravy chovani brzd, doladeni fyziky **)
	Type ( Engine )
	WagonShape ( cdc_771110.s )
	FreightAnim ( cdc_771110fgcab.s 1 1 )
	Size ( 3.2m 4.597m 16.94m )
	CentreOfGravity ( 0m 2.3m 0m )
	Mass ( 114t )
	WheelRadius ( 0.525m )
	InertiaTensor ( Box ( 3.2m 4.597m 16.94m) )

comment (** sprahla **)

	comment (** sprahlo zadni **)
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e7N/m/s )
			Break ( 300kN 850kN )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s )
	)
	comment (** sprahlo predni **)
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e7N/m/s )
			Break ( 300kN 850kN )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s )
	)

comment (** adheze **)
	ORTSAdhesion (
        ORTSCurtius_Kniffler ( 7.5 44 0.161 0.7 )
        ORTSSlipWarningThreshold ( 85 )
        )

	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*115t )
	DerailBufferForce ( 800kN )
	comment (** pocet naprav - vypocet adheze pro brzdeni **)
	NumWheels ( 6 )
	
comment (** jizdni odpor - treni, pocitana celni plocha 8.2m^ **)
	Friction (
		1500.6N/m/s    -0.10    1.5mph    13.765N/m/s    1.746
		5.1N/rad/s	1	-1rad/s	0N/rad/s	1
	)
	
comment (** odpor v oblouku **)

	ORTSTrackGauge ( 1435mm )
	comment (** rozvor podvozku **)
	ORTSRigidWheelbase ( 4000mm )
	ORTSUnbalancedSuperelevation ( 152.4mm )

comment (** brzdovy system - ladeno do rezimu G, brzdy postupne neodbrzditelne, zabrzdna draha dle nomogramu
	 980m z rychlosti 90km/h.
	 Pro rezim P: 558m z 90km/h **)

BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	comment (** rezim G: 130.00kN **)
	comment (** rezim P: 176.50kN **)
	MaxBrakeForce ( 130.00kN )
	comment (** brzdici vaha rucni brzdy: 5t **)
	MaxHandbrakeForce( 52kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 10 )

	TripleValveRatio( 2.5 )
	comment (** rezim G: 0.076bar/s - odbrzdeni 50s **)
	comment (** rezim P: 0.2375bar/s - odbrzdeni 16s **)
	MaxReleaseRate( 0.076bar/s )
	comment (** rezim G: 0.127bar/s - zabrzdeni 30s **)
	comment (** rezim P: 0.73bar/s - zabrzdeni 5s **)
	MaxApplicationRate( 0.127bar/s )
	MaxAuxilaryChargingRate( 0.728bar/s )
	EmergencyResChargingRate( 0.728bar/s )
	EmergencyResCapacity( 220l )
	EmergencyResVolumeMultiplier ( 1 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 5bar )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 3.6bar )
	comment (** objem brzdoveho potrubi v krychlovych stopach **)
	BrakePipeVolume ( 0.52 )
	
	Comment (** Prubeh soucinitele treni dle rychlosti - litinove brzdove spalky - autor: Pajavlaky **)
ORTSBrakeShoeFriction (
  			0	0.31
			1	0.30
			2	0.28
			3	0.27
			4	0.26				
			5	0.25
			7	0.24
			8	0.23
			9	0.22
			12	0.21
			14	0.20
			17	0.19
			20	0.18
			24	0.17
			29	0.16
			34	0.15
			40	0.14
			47	0.13
			55	0.12
			66	0.11
			84	0.10
			115	0.09
			160	0.09
	)


	IntakePoint ( 0 2 FuelDiesel )

comment	(** Svetla **)

Lights ( 27

comment (** Svetelne kuzely **)
	        Light (
			comment ( Svetelný kuzel dalkovy )
			Type ( 1 )
			Conditions (
				Headlight ( 3 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( AAEED15D )
					Position ( 0.0 4.055 7.515 )
					Angle ( 15 )
					Transition ( 1 )
					Radius ( 260 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( Svetelný kuzel tlumeny )
			Type ( 1 )
			Conditions (
				Headlight ( 2 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( 0.0 4.055 7.515 )
					Angle ( 25 )
					Transition ( 1 )
					Radius ( 90 )
				)
			)
		)
comment (** loko hrace, predni stanoviste **)
               Light (
			comment ( Reflektor plny )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 3 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 2 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( AAEED15D )
					Position ( 0.0 4.055 7.515 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 1.1 )
				)
			)
		)
		

		Light	(
			comment( Leve predni pozicni )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( -0.58 2.065 7.31 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Prave predni pozicni )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( 0.58 2.065 7.31 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)

		Light (
			comment ( zadní levé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 3 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( -0.58 2.065 -7.31 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní pravé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 3 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( 0.58 2.065 -7.31 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		
comment (**Loko hrace, zadni stanoviste **)

		Light (
			comment ( Reflektor plny )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 3 )
				Unit ( 5 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 2 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( AAEED15D )
					Position ( 0.0 4.055 -7.515 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 1.1 )
				)
			)
		)

		Light	(
			comment( Leve predni pozicni )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 5 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( 0.58 2.065 -7.31 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Prave predni pozicni )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 5 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( -0.58 2.065 -7.31 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)

		Light (
			comment ( zadní levé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 4 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( 80FF0000 )
					Position ( 0.58 2.065 7.31 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní pravé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 4 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( 80FF0000 )
					Position ( -0.58 2.065 7.31 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
comment (** Pozicni svetla pro posunujici dil **)
                Light (
			comment ( Predni leve pozicni )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 1 )
                                Unit ( 0 )
				Control ( 2 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( -0.58 2.065 7.31 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( Predni prave pozicni )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 1 )
                                Unit ( 0 )
				Control ( 2 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( 0.58 2.065 7.31 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadni prave pozicni )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 1 )
                                Unit ( 0 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( 0.58 2.065 -7.31 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadni lave pozicni )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 1 )
                                Unit ( 0 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( -0.58 2.065 -7.31 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
comment (** Svetla pro Loose consist **)
                Light	(
			comment( Leve predni pozicni - Loose consist )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Control ( 0 )
				Service ( 1 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( -0.58 2.065 7.31 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Prave predni pozicni - Loose consist )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Control ( 0 )
				Service ( 1 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( 0.58 2.065 7.31 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Leve zadni pozicni - Loose consist)
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Control ( 0 )
				Service ( 1 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( -0.58 2.065 -7.31 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( prave zadni pozicni - Loose consist)
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Control ( 0 )
				Service ( 1 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( 0.58 2.065 -7.31 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
comment (** Loko ovladana PC - "traffic" **)
		
		Light (
			comment ( PC reflektor tlumeny )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 2 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( AAEED15D )
					Position ( 0.0 4.055 7.515 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 1.1 )
				)
			)
		)

		Light (
			comment ( PC predni prave )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 1 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( 0.58 2.065 7.31 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( PC predni leve )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 1 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( -0.58 2.065 7.31 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( PC zadni leve koncove )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Unit ( 3 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( 80FF0000 )
					Position ( -0.58 2.065 -7.31 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( PC zadni prave koncove )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Unit ( 3 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( 80FF0000 )
					Position ( 0.58 2.065 -7.31 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
	)
	
	comment (** vnejsi zvuk **)
	
	Sound ( "../../common.snd/sndDlok/771oreng.sms" )
)

Engine ( cdc_771110

comment (** definice dieselmotoru pro ORTS - motor CKD K6S310DR **)
ORTSDieselEngines ( 1
                Diesel (
                        IdleRPM ( 300 )
                        MaxRPM ( 750 )
                        StartingRPM ( 280 )
                        StartingConfirmRPM ( 301 )
                        ChangeUpRPMpS ( 38 )
                        ChangeDownRPMpS ( 26 )
                        RateOfChangeUpRPMpSS ( 100 )
                        RateOfChangeDownRPMpSS ( 100 )
                        MaximalPower ( 993kW )
                        IdleExhaust ( 1 )
                        MaxExhaust ( 10 )
                        ExhaustDynamics ( 2 )
                        ExhaustDynamicsDown ( 0.5 )
                        ExhaustColor ( 206B787D )
                        ExhaustTransientColor ( 40212324 )
                        DieselPowerTab (
                                0  0
                                300  80000
                                304  120000
                                308  180000
				330  235000
				410  275167
				493  446920
				580  576940
				665  804499
				750  993000
                        )
                        DieselConsumptionTab (
                                0  0
                                300  21.28
                                410  57.12
				493  93.24
				580  136.15
				665  199.3
				750  250.17
                        )
                        ThrottleRPMTab (
                                0  300
                                3  304
                                7  308
                                14  330
                                30  410
                                47  495
                                65  580
                                82  665
                                100  750
                        )
                        DieselTorqueTab (
                                0  0
                                300  916.8
                                304  1593.5
                                308  1995.5
				330  3387.9
				410  5565.9
				495  8181.2
				580  9821.2
				665  11639.5
				750  12644.2
                        )
                        MinOilPressure ( 1.5bar )
                        MaxOilPressure ( 5.6bar )
                        MaxTemperature ( 92 )
                        Cooling ( 0 )
                        TempTimeConstant ( 800 )
                        OptTemperature ( 55 )
                        IdleTemperature ( 40 )
                )
        )
        
  comment (** Tabulka trakcnich charakteristik, autor: Robo **)

	ORTSTractionCharacteristics (	10	10
	throttle (	0	0.03	0.07	0.14	   0.30	        0.47	  0.65	    0.82	1.00 )			
	table (													
		0km/h	0.00kN	14.26kN	91.84kN	146.58kN 285.00kN    293.00kN	310.00kN   310.00kN	310.00kN
                10km/h	0.00kN	3.22kN	24.60kN	46.48kN	 83.47kN     122.31kN	166.10kN   203.60kN	250.00kN
                20km/h	0.00kN	0.46kN	16.40kN	28.60kN	 43.93kN      64.37kN	88.58kN	   107.91kN	128.00kN
                30km/h	0.00kN	0.00kN	8.20kN	17.88kN	 32.95kN      46.13kN	60.90kN    75.33kN	90.00kN
                40km/h	0.00kN	0.00kN	0.00kN	13.41kN	 23.06kN      35.40kN	49.83kN	   55.99kN	68.00kN
                50km/h	0.00kN	0.00kN	0.00kN	8.94kN	 15.38kN      26.82kN	40.97kN	   47.34kN	56.00kN
                60km/h	0.00kN	0.00kN	0.00kN	1.79kN	 7.69kN	      19.31kN	34.33kN	   39.70kN	47.00kN
                70km/h	0.00kN	0.00kN	0.00kN	0.00kN	 2.20kN	      12.87kN	27.68kN	   34.61kN	39.00kN
                80km/h	0.00kN	0.00kN	0.00kN	0.00kN	 0.00kN	       8.58kN	19.93kN	   26.47kN	33.00kN
                90km/h	0.00kN	0.00kN	0.00kN	0.00kN	 0.00kN	       5.36kN	15.50kN	   20.36kN	27.00kN
		)													
	)
	
comment (** efekty - kour **)

	Effects (
		DieselSpecialEffects (
			Exhaust1 ( -0.201 4.45 -1.85
					0 1 0
					0.2
			)
		)
	)
	

	Wagon ( cdc_771110 )

	Type ( Diesel )
	DieselEngineType ( electric )
	MaxForce ( 310kN )
	MaxContinuousForce ( 183kN )
	ORTSContinuousForceTimeFactor ( 2400 )
	DieselEngineSpeedOfMaxTractiveEffort( 14.4km/h )
	MaxCurrent ( 4650A )
	MaxVelocity ( 90km/h )
	WheelRadius ( 0.525m )
	Sanding ( 30km/h )
	MaxSandingTime( 300 )
	comment (** adhezni vaha - u stroje se vsemi dvojkolimi hnacimi (zde Co'-Co') je shodna s hmotou stroje **)
	ORTSDriveWheelWeight ( 114.0t )
	MaxDieselLevel ( 6000l )



comment (**vnitrni zvuk **)

	Sound ( "../../common.snd/sndDlok/771orcab.sms" )

comment (** pohled z kabiny **)

	CabView ( "../../common.cab/cab771/771new-OR.cvf" )

comment (** pozice vnejsiho pohledu z okna **)
	HeadOut ( 1.7 3.25 -4.373 )


comment (** brzdy - brzdove systemy a ovladaci prvky **)

	BrakesEngineBrakeType( "Air_single_pipe"  )
	BrakesTrainBrakeType( "Air_single_pipe" )
	BrakesEngineControllers( "Independent, Train" )

comment (** kompresor a tlaky v jimkach, vlastnosti potrubi **)

	AirBrakesMainMaxAirPressure ( 9bar )
	AirBrakesCompressorRestartPressure ( 6.8bar )
	AirBrakesMainResVolume ( 1000l )
	comment (** doba plneni hlavni jimky/vykon kompresoru - vypoctena doba plneni 1000l jimky 2.93min.
  	  	kompresor K2lok1, prikon 19.5kW, saci vykon 180m^3/h (dle prirucky 120 - 230m^3/h).
		Vypoctena rychlost plneni jimky 0.742psi/s = 0.0512bar/s**)
	ORTSMainResChargingRate ( 0.0512bar/s )
	ORTSBrakePipeChargingRate ( 4.6bar/s )
	AirBrakesAirCompressorWattage ( 19500 )
	AirBrakesIsCompressorElectricOrMechanical ( 1 )
	comment (** unik vzduchu netesnostmi brzdoveho potrubi **)
	TrainPipeLeakRate ( 0.008bar/s )
	ORTSBrakePipeTimeFactor ( 0.015 )
	ORTSBrakeServiceTimeFactor ( 1.2 )
	ORTSBrakeEmergencyTimeFactor ( 0.25 )

comment (** samocinna prubezna brzda - DAKO BS-2 **)

	TrainBrakesControllerMaxSystemPressure ( 5bar )
	TrainBrakesControllerMaxQuickReleaseRate ( 0.625bar/s )
	TrainBrakesControllerMaxReleaseRate ( 0.166bar/s )
	TrainBrakesControllerMaxApplicationRate ( 0.166bar/s )
	TrainBrakesControllerEmergencyApplicationRate ( 0.83bar/s )
	TrainBrakesControllerFullServicePressureDrop ( 2bar )
	TrainBrakesControllerMinPressureReduction ( 0.2bar )
	TrainBrakesControllerEmergencyBrakeTimePenalty ( 0 )

comment (** primocinna brzda DAKO BP **)

	EngineBrakesControllerMaxSystemPressure ( 5bar )
	EngineBrakesControllerMaxReleaseRate ( 1.4bar/s )
	EngineBrakesControllerMaxApplicationRate ( 1.284bar/s )
	EngineBrakesControllerHasProportionalBrake ( 1 )
	EngineBrakesControllerEmergencyApplicationRate ( 1.134bar/s )
	EngineBrakesControllerFullServicePressureDrop ( 1.2bar )
	EngineBrakesControllerMinPressureReduction ( 0.2bar )
	EngineBrakesControllerEmergencyBrakeTimePenalty ( 0 )
  	EngineBrakesControllerHasProportionalBrake ( 1 )
  	EngineBrakesProportionalBrakeLag ( 0 )


comment (** bezpecnostni monitory **)

comment (** KBS - "zivak" **)
	VigilanceMonitor (
		MonitoringDeviceMonitorTimeLimit ( 27 )
		MonitoringDeviceAlarmTimeLimit ( 17 )
		MonitoringDevicePenaltyTimeLimit ( 0 )
		MonitoringDeviceCriticalLevel ( 0 )
		MonitoringDeviceResetLevel ( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesFullBrake ( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesEmergencyBrake ( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesCutsPower ( 1 )
		MonitoringDeviceAppliesShutsDownEngine ( 0 )
		MonitoringDeviceResetOnZeroSpeed ( 1 )
		MonitoringDeviceResetOnResetButton ( 1 )
	)


Comment	(** Ovladaci prvky **)

	EngineControllers (

	comment (** ovladani vykonu **)
            Throttle ( 0 1 0.04 0
                NumNotches ( 9
                    Notch ( 0       0 Dummy )
                    Notch ( 0.03    0 Dummy )
                    Notch ( 0.07    0 Dummy )
                    Notch ( 0.14    0 Dummy )
                    Notch ( 0.30    0 Dummy )
                    Notch ( 0.47    0 Dummy )
                    Notch ( 0.65    0 Dummy )
                    Notch ( 0.82    0 Dummy )
                    Notch ( 1       0 Dummy )
			)
		)
		
	Comment (** Brzdic Dako BP **)
		Brake_Engine ( 0 1 0.125 0
			NumNotches ( 1
				Notch ( 0 1 Dummy )
			)
		) 

            comment (** Brzdic DAKO-BS2 **)
		Brake_Train ( 0 1 0.09 0.80
			    NumNotches ( 7
			    	       Notch ( 0 0 TrainBrakesControllerFullQuickReleaseStart )
				       Notch ( 0.14 0 TrainBrakesControllerReleaseStart )
				       Notch ( 0.21 0 TrainBrakesControllerHoldLappedStart )
				       Notch ( 0.35 1 TrainBrakesControllerGraduatedSelfLapLimitedHoldingStart )
				       Notch ( 0.80 0 TrainBrakesControllerSuppresionStart )
				       Notch ( 0.87 0 TrainBrakesControllerHoldLappedStart )
				       Notch ( 0.99 0 TrainBrakesControllerEmergencyStart )
 		            )
                )

	    comment (** rucni brzda **)
		Brake_Hand ( 0 1 0.0125 0 
			NumNotches ( 1
				Notch ( 0 1 Dummy )
			)
		)

		DirControl ( -1 0 1 1 )
		BellToggle( 0 1 0 )
		AWS ( 0 1 0 )
		Sanding ( 0 1 0 )
		Horn ( 0 1 0 )
		Wipers ( 0 1 0 )
		EmergencyStopToggle ( 0 1 0 )
		Vigilance ( 0 1 0 )
		Headlights ( 0 0.25 1 0 )
		BailOffButton( 0 1 0 )
	)


comment (** nazev stroje v menu ORTS **)
    	Name ("CDC 771.110-4")

comment (** popis **)
    	Description (
		"CME3 je diesel-electrická lokomotiva vyvinutá v roce 1963. Kvuli nedostatecne vyrobni kapacite pokryvajici vyvoz"+
		"do Sovetského svazu byla vyroba pro CSSR zavedena v SMZ Dubnica v roce 1967.\n\n"+
		"Typ lokomotivy: Diesel-Elektrická\n"+
		"Motor: K6S310DR\n"+
		"Výkon motoru: 993 kW\n"+
		"Max. provozní rychlost: 90 km/h\n"+
		"Max. tazná síla na háku: 310 kN\n\n"+
		"Trvalá tazná síla na háku: 188 kN\n\n"+
		"Max. výska: 4.64 m\n\n"+
		"Délka pres nár.: 17.24 m\n\n"+
		"Max. sírka: 3.15 m\n\n"+
		"Hmotnost: 115,8t" 
		"Usporádání dvojkolí: Co'Co'\n\n"+
    	)
    	
comment (** navod - popis ovladani - neupresnovano, malokdo tuto sekci pouziva **)
    	EngineOperatingProcedures (
		"Jak se rozjet:\n"+
		"1.	Stisknete W na prestavení reverzního kontoleru do polohy 'vpred'.\n"+
		"2.	Stisknete a drzte ; pro odbrzdení vlakové brzdy.\n"+
		"(3.	Stisknete a drzte [ pro odbrzdení lokomotivní brzdy.)\n"+
		"4.	Stisknete D pro zvýsení pozadovaného výkonu.\n"+
		"5.	Pomalu zvysujte výkon stiskem D, dokud vlak nedosáhne pozadované rychlosti.\n"+
		"6.	Jakmile se vlak rozjede tak jedním stiskem ' presunte vlakovou brzdu do polohy ZÁVER.\n\n"+
		"Jak zpomalit\n"+
		"1.	Stisknete A pro snízení pozadovaného výkonu (postupne az na 0).\n"+
		"2.	Jestlize je to nutné tak pouzijte brzdy pro postupné rychlejsí snizování rychlosti.\n\n"+
		"Jak pouzít vlakovou brzdu\n"+
		"1.	Stisknete a drzte ' nez presunete rukojet brzdy do polohy brzdeni a dosáhnete pozadovaného brzdného tlaku.\n"+
		"2.	Po dosazení pozadovaného brzdného tlaku stiskem ; presunte rukojet brzdy do polhy ZÁVER.\n\n"+
		"Jak odbrzdit vlakovou brzdu\n"+
		"1.	Stisknete a drzte ; az presunete rukojet brzdy do polohy PLNENÍ.\n"+
		"2.	Pockejte, az klesne tlak v brzdových valcích na 0.\n"+
		"3.	Po odbrzdení a uvedení vlaku do pohybu stisknete ' pro presunutí rukojeti brzdy do polohy ZÁVER.\n\n"+
 		"Jak pouzít lokomotvní brzdu\n"+
		"1.	Stisknete a drzte ] pro zabrzdení lokomotivní brzdy (0-100%).\n\n"+
		"Jak odbrzdit lokomotivní brzdu\n"+
		"1.	Stisknete a drzte [ pro odbrzdení lokomotivní brzdy (0%).\n\n"+
		"Jak pouzít záchrannou brzdu\n"+
		"1.	Stisknete a drzte A pro snízení výkonu az na 0.\n"+
		"2.	Stisknete BACKSPACE pro aktivaci záchrané brzdy.\n\n"+
		"Jak zrusit záchrannou brzdu\n"+
		"1.	Pockejte na úplné zastavení vlaku.\n"+
		"2.	Stisknete Z pro odblokování ovládání lokomotivy.\n"+
		"3.	Stisknete ; a [ pro odbrzdení brzdných systému.\n"+
		"4.	Pomalu zvysujte výkon stiskem D .\n\n"+
		"Jak zmenit smer\n"+
		"1.	Zastavte vlak.\n"+
		"2.	Presunte paku reverzniho kontroleru do polohy vzad nebo vpred dvojitým stiskem S.\n"+
		"3.	Odbrzdete brzdy stiskem ; (prípadne [ ).\n"+
		"4.	Pomalu zvysujte vykon stiskem D .\n\n"+
  		"Výstup a nástup cestujících\n"+
		"1.	Zastavte ve stanici.\n"+
		"2.	Stisknete ENTER pro zahájení výstupu a nástupu cestujících.\n"+
		"3.	Pockejte na signál k odjezdu.\n"+
		"TIP: Pro zobrazení casu príjezdu a odjezdu u této a následující stanice pouzijte klávesu F10.\n\n"+
		"Jak pripojit vagony/lokomotivy:\n"+
		"1.	Najedte pomalu na soupravu (optimální rychlost 1 km/h).\n"+
		"Tip: Pro zobrazení pohledu na spráhlo stisknete klávesu 6.\n"+
		"2.	Stisknete F9 pro otevrení okna se seznamem lokomotiv a vagonu ve vlaku.\n"+
		"3.	Jestlize je ikona vozu cervená, je zatazena rucní brzda. Dvojtukem mysí na voze uvolníte/zatáhne rucní brzdu.\n"+
		"4.	Zavrete okno sestavení vlaku stiskem F9.\n"+
		"5.	Pockejte az odbrzdíte pripojené vozy.\n\n"+
		"Odpojení vozu nebo lokomotivy\n"+
		"POZOR! Melo by se provádet jen tehdy, pokud VLAK STOJÍ!\n"
		"1.	Otevrete okno sestavy vlaku F9.\n"+
		"2.	Poklepejte 2x na ikonu vozu, ktery se má odpojit, pokud chcete, aby mel vuz zatazenou rucní brzdu.\n"+
		"3.	Poklepejte mysi 2x na ikonu spoje, kde ma byt vlak rozdelen.\n"+
		"4.	Zavrete okno sestavení vlaku stiskem F9."
		"Jak doplnit naftu\n"+
		"1.	Zastavte u naftového stojanu stredem nádrze.\n"+
		"2.	Stisknete klávesu T a drzte ji po dobu doplnování nafty stisknutou.\n"+
		"TIP: Pro zobrazení prubehu plnení nádrze stisknete F9 a klepnete mysí na ikonu lokomotivy.\n\n"+
	)
)
